VESMETAL 			    	 Klemmkassette VES-K21: 625 x 625mm

Ausschreibungstext zum Klemmsystem: VES-K21

Pos: 1		VESMETAL-Klemmkassettendecke, VES-K21, 
Modul: 625x625mm

Bezugsquelle:		Vesmetal-Deutschland Henning Leiser
	Welckerstrasse 6
	D-35305 Grünberg
	Tel.: 0 64 01/ 22 3 88 - 0
	Fax.: 0 64 01/ 22 3 88 - 20

	Als Streckmetallkassette mit der Masche 12x6x1,5x1,0mm.
	Die Kassette ist tiefgezogen und an zwei Seiten sind zwei
	Gestanzte Verstärkungswinkel mit Klemmnocken und 
Einhängestanzungen aufgeschweißt. Wegen den geringen
Toleranzen sind gekantete Kassetten nicht zulässig und aus
Statischen Gründen sind die aufgeschweißten Winkeln 
ebenso für bindend

		Die Unterkonstruktion in verzinkter 
		Ausführung nach Vesmetal-Klemmsystem für eine 
		unsichtbare Klemmmontage bestehend
		aus Klemmprofilen, Klemmprofilverbindern,
		Kreuzverbindern, Noniushängern und bauauf-
		sichtlich zugelassener Spreizdübel.
	
		Abhängehöhe: ca. ......................... cm.		
		Menge:	          ........................ qm.	

	Material:
Die Kassette aus verzinkten Stahlblech
im Farbton: ähnlich RAL 9006 pulverbeschichtet.

Angebotenes Fabrikat: ......................................

	Liefern und montieren:

	Material:	€ ................. qm.
	Lohn:		€ ................. qm.
Einh.-Preis:	€ ................. qm.				

Pos: 2		Zulage zu Pos: 1

		wie vor jedoch als Akustikdecke mit einem zusätzlichen
		werkseitig eingeklebten schwarzen Akustikvlies

		Menge: 	......................... qm.

		Liefern und montieren:

	Material:	€ ................. qm.
	Lohn:		€ ................. qm.
Einh.-Preis:	€ ................. qm.				

Vesmetal    Henning Leiser    Postfach 1103    D-35301 Grünberg    Tel.: +49 (0) 6401-22388-0    Fax.: +49 (0) 6401-22388-20
Mobil : + 49 (0) 170-4108018    Email: Henning.Leiser@vesmetal.de    Internet: http://www.vesmetal.de

VESMETAL 			    	 Klemmkassette VES-K21: 625 x 625mm

Ausschreibungstext zum Klemmsystem: VES-K21

Pos: 3		Ausschnitte in Deckenelemente
		In den Deckenelemente aus Pos: 1 werden
		Ausschnitte Rund / Rechteckig in einer 
		
Abmessung: ....................  eingebracht.

		Abgerechnet wird pro Stück Ausschnitt.

		Menge: ................ Stück

		Pauschal je Ausschnitt: € ............. Stück

Pos: 4		Zulage für Anschluß an Säulen/ Stützen
		Die Stahlkassetten werden im Bereich
		der Säulen in deckenfarben lackierte Säulen-
Halbringen eingeschnitten und befestigt. 
			
		Typ:	VES-Säulenring ALU 25/25/1,0mm
		Säulendurchmesser: ............. mm
	
		Abgerechnet wird pro Stück 2tlg. Säulenring.

		Menge: ................ Stück

		pauschal je Säulenanschluß: € ............. Stück

Pos: 5		Wandanschluss
		Als Wandanschluss wird ein L-Wandwinkel, Abm: 40/20/0,7mm
		verwendet. Die angeschnittenen Stahlkassetten werden 
mittels Niederhaltefedern auf dem L-Winkel eingeklemmt, 
damit ein flächenbündiger Wandanschluss entsteht.

		Der Wandanschluss ist mineralwollfrei und nicht brennbar 
		nach DIN 4102 auszuführen.

		Menge: ................... m.

		Material:	€ ..............	m.
		Lohn:		€ ..............	m.
		Einh.-Preis:	€ ..............	m.

Vesmetal    Henning Leiser    Postfach 1103    D-35301 Grünberg    Tel.: +49 (0) 6401-22388-0    Fax.: +49 (0) 6401-22388-20
Mobil : + 49 (0) 170-4108018    Email: Henning.Leiser@vesmetal.de    Internet: http://www.vesmetal.de